**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку легкового автомобиля для нужд частного учреждения здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» г.Иланский».**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара** | **Технические, функциональные**  **характеристики, ГОСТ, ТУ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| Легковой автомобиль | Колесная база 2800-3000 мм  Колесная формула -4х2  Привод-полный  Количество дверей-5  Тип кузова – универсал  Двигатель тип – бензиновый Количество цилиндров – не менее 4  Объем двигателя 1610-2000 см.куб  Мощность двигателя – не менее 106 л.с.  Снаряженная масса – 1200 -1500 кг.  Объем топливного бака – 45-60 л.  Тип трансмиссии – 5 МТ  Подвеска передняя – независимая  Дорожный просвет 155 – 170 мм  Колеса -205/55 R16  Цвет – любой (предпочтение – белый) Количество мест – не менее 7  Безопасность и другие системы  Подушка безопасности водителя - наличие  Иммобилайзер – наличие  Подушка безопасности переднего пассажира – наличие  Противотуманные фары – наличие  Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD) – наличие  Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте – наличие  Центральный замок с дистанционным управлением – наличие  Защита двигателя и подкапотного пространства – наличие  Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС –наличие  Дизайн и внешнее оборудование  Запасное стальное колесо временного использования 15 = наличие  Рейлинги – наличие  Брызговики перед/задние – наличие  Интерьер и оборудование салона  Бортовой компьютер – наличие  Розетка 12V – наличие  Багажная полка на обивке крыши – наличие  Гидроусилитель рулевого управления- наличие  Электростеклоподъемники передних дверей – наличие  Электростеклоподъемники задних дверей- наличие  Подогрев передних сидений – наличие Кондиционер – наличие  Датчики парковки задние – наличие  Электропривод и обогрев наружных зеркал – наличие  Регулируемая по высоте рулевая колонка- наличие  Сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой – наличие  Сиденье второго ряда с раскладкой в пропорции 60/40  Третий ряд сидений – наличие  Сиденье третьего ряда с раскладной спинкой в пропорции 50/50  Инструмент водителя: домкрат, ключ комбинированный колесный, буксирная проушина – наличие  Аудиосистема и динамики – наличие | Шт. | 1 |

1. Количество товара должно соответствовать техническим условиям завода изготовителя по данной модели в комплектации заводаизготовителя, техническому паспорту, сервисной книжке, а также требованиям технического задания, в том числе в комплектации.
2. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным, не собранным из восстановленных запасных частей, не бывшим в эксплуатации, серийно выпускаемым, не снятым с производства, не ранее 2021 года выпуска.
3. Срок поставки - согласно Договора. Стоимость доставки до местонахождения Покупателя (г.Иланский), страхование, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей включены в стоимость автомобиля.
4. Способ поставки- самовывоз Покупателем со склада Поставщика.
5. Гарантия на автомобиль должна составлять не менее 36 месяцев или 100 000 км . пробега (что наступит ранее).
6. Автомобиль не должен иметь кузовых повреждений, вмятин, царапин, отслоений и лакокрасочного слоя и т.п.
7. Автомобиль не должен находиться под залогом, арестом или другим обременением.
8. Автомобиль должен иметь все, предусмотренные законодательством Российской Федерации, документы (паспорт транспортного средства, сервисная книжка, руководство по эксплуатации и т.п.)
9. На автомобиле не должно быть замены агрегатов и узлов.
10. Перечень предоставляемых документов:

- документы для регистрации автотранспортного средства:

- ПТС;

- договор купли- продажи с указанием номеров узлов и агрегатов;

- Товарная накладная;

- Счет- фактура;

- Акт приема – передачи автомобиля;

- Сервисная книжка;

Сертификат установленного образца;

-руководство по эксплуатации (с указанием технических характеристик, включая нормативный расход топлива).