**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку легкового автомобиля для нужд частного учреждения здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» г.Иланский».**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара** | **Технические, функциональные****характеристики, ГОСТ, ТУ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| Легковой автомобиль | Колесная база 2800-3000 ммКолесная формула -4х2Привод-полныйКоличество дверей-5Тип кузова – универсалДвигатель тип – бензиновый Количество цилиндров – не менее 4Объем двигателя 1610-2000 см.кубМощность двигателя – не менее 106 л.с.Снаряженная масса – 1200 -1500 кг.Объем топливного бака – 45-60 л.Тип трансмиссии – 5 МТПодвеска передняя – независимаяДорожный просвет 155 – 170 ммКолеса -205/55 R16Цвет – любой (предпочтение – белый) Количество мест – не менее 7Безопасность и другие системыПодушка безопасности водителя - наличиеИммобилайзер – наличиеПодушка безопасности переднего пассажира – наличиеПротивотуманные фары – наличиеАнтиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD) – наличиеРегулировка ремней безопасности передних сидений по высоте – наличиеЦентральный замок с дистанционным управлением – наличиеЗащита двигателя и подкапотного пространства – наличиеСистема экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС –наличиеДизайн и внешнее оборудованиеЗапасное стальное колесо временного использования 15 = наличиеРейлинги – наличиеБрызговики перед/задние – наличиеИнтерьер и оборудование салонаБортовой компьютер – наличиеРозетка 12V – наличиеБагажная полка на обивке крыши – наличиеГидроусилитель рулевого управления- наличиеЭлектростеклоподъемники передних дверей – наличиеЭлектростеклоподъемники задних дверей- наличиеПодогрев передних сидений – наличие Кондиционер – наличиеДатчики парковки задние – наличиеЭлектропривод и обогрев наружных зеркал – наличие Регулируемая по высоте рулевая колонка- наличиеСиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой – наличиеСиденье второго ряда с раскладкой в пропорции 60/40 Третий ряд сидений – наличие Сиденье третьего ряда с раскладной спинкой в пропорции 50/50 Инструмент водителя: домкрат, ключ комбинированный колесный, буксирная проушина – наличие Аудиосистема и динамики – наличие | Шт. | 1 |

1. Количество товара должно соответствовать техническим условиям завода изготовителя по данной модели в комплектации заводаизготовителя, техническому паспорту, сервисной книжке, а также требованиям технического задания, в том числе в комплектации.
2. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным, не собранным из восстановленных запасных частей, не бывшим в эксплуатации, серийно выпускаемым, не снятым с производства, не ранее 2021 года выпуска.
3. Срок поставки - согласно Договора. Стоимость доставки до местонахождения Покупателя (г.Иланский), страхование, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей включены в стоимость автомобиля.
4. Способ поставки- самовывоз Покупателем со склада Поставщика.
5. Гарантия на автомобиль должна составлять не менее 36 месяцев или 100 000 км . пробега (что наступит ранее).
6. Автомобиль не должен иметь кузовых повреждений, вмятин, царапин, отслоений и лакокрасочного слоя и т.п.
7. Автомобиль не должен находиться под залогом, арестом или другим обременением.
8. Автомобиль должен иметь все, предусмотренные законодательством Российской Федерации, документы (паспорт транспортного средства, сервисная книжка, руководство по эксплуатации и т.п.)
9. На автомобиле не должно быть замены агрегатов и узлов.
10. Перечень предоставляемых документов:

- документы для регистрации автотранспортного средства:

- ПТС;

- договор купли- продажи с указанием номеров узлов и агрегатов;

- Товарная накладная;

- Счет- фактура;

- Акт приема – передачи автомобиля;

- Сервисная книжка;

Сертификат установленного образца;

-руководство по эксплуатации (с указанием технических характеристик, включая нормативный расход топлива).